达陕公司徐家坝监控中心食堂设备采购、安装

及改建项目询价公告

一、询价条件

达陕公司徐家坝监控中心食堂已修建完工，为使员工顺利搬迁入驻，保障正常营运，需解决职工就餐问题。经公司研究，同意采用公开询价方式选择一家单位承担徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建。现由四川达陕高速公路有限责任公司（以下简称“询价人”）对本项目进行公开询价，有意向且符合条件的单位（以下简称“报价人”）均可参加本次公开询价。

二、项目概况与询价内容

（一）项目概况

达陕公司徐家坝监控中心食堂位于四川省达州市凤北街道徐家坝社区C04-01地块，食堂面积约349㎡，每天就餐人员约100位。本项目结算金额25万元（仅作参考，不作为最终结算价格，最终结算金额为询价人委托的第三方造价咨询单位审定预算金×中标报价比例），设备清单附后。

（二）询价内容

本次询价的主要工作内容（包括但不限于）：

1.食堂设备采购、安装及改建，含食堂设备整体的布局设计、采购、运输、安装、调试、试运行及质量保证期服务等；

2.根据布局设计对食堂原有装修和供配电系统线路进行改造，确保厨房、餐厅正常使用。

三、资格条件

1.资质要求

具有独立法人资格，、持有有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本账户开户行开具）。

2.业绩要求

近三年（从2022年1月1日至报价申请截止日，以合同签订时间为准）至少承担过1个合同金额不低于25万元的食堂设备采购及安装类似业绩。

3.信誉要求

（1）在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的报价人，其报价将予以否决。

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/） 查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中查询执行期间内为失信被执行人的报价人，其报价将予以否决。

4.本次询价不接受联合体报价，不允许转包或违法分包。

5.与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。

四、服务要求

中标人在合同签订后15个工作日内提交“达陕公司徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建项目”整体布局设计方案，并根据询价人提出的意见或建议进行及时调整。方案确定后30天（工期不包括因雨天等恶劣天气的原因而顺延）内完成本项目的全部工作内容，项目最终成果须满足询价人要求。

五、最高限价

（一）本次询价的最高申请限价为100%（以百分比表示，保留小数点后两位，形如“82.01%”）。报价人不对具体金额进行报价，即报价人报价函上载明的报价比例必须小于或等于100%，否则按否决报价处理。

（二）报价包括但不限于实施和完成本合同所需方案设计、改建、人工、材料、设施设备、运输、安装、调试、安全环保、通行费、保险、税费（含增值税、所得税等）、管理及利润等所有费用，询价人不再支付除此之外的任何费用。

六、评审办法

（一）采用资格后审，经评审的最低降价比例报价法。

（二）对通过资格评审的报价文件按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人。当出现2个及以上报价人报价金额相同时，按照以下顺序推荐中标候选人：

1.注册资本金大的优先推荐；

2.注册资本金也相同的，则按照有利于询价人的原则进行推荐。

七、报价保证金

（一）报价保证金的金额

本项目报价保证金金额为人民币 **1万元**（大写：壹万元整）。

1. 报价保证金的收取的形式：现金形式

报价人应通过现金转账方式由报价人的基本账户一次性转入询价人指定的账户，且须在报价截止时间前到账。报价人须将现金转账凭证扫描件装入报价文件。

询价人指定的开户银行及账号如下：

账户名称：四川达陕高速公路有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司达州分行

账 号： 5100 1758 6360 5150 7465

报价人需备注：达陕公司徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建项目报价保证金（可简写：徐家坝食堂设备采购、安装及改建项目报价保证金）。

1. 报价保证金的退还

1.退还时间：询价人最迟在与中标人签订书面合同后5日内向其他未中标单位退还报价保证金。

2.退还方式：按照报价人缴纳的账户原账户无息退还。

八、计量支付

（一）本项目合同结算金额=询价人委托的第三方造价咨询单位审定结算金额×中标报价比例。项目完工且验收合格后支付结算金额的90%，提交合格的竣工资料并在质量保修期满后支付剩余部分。

（二）付款前需提供正规增值税发票，询价人收到发票后以转账方式支付费用。

九、质量保修期

本项目质量保修期不低于24个月，报价人供应的设施设备，当厂家的“三包期限”低于报价人承诺的质量保证期的，按报价人承诺的质量保证期执行；当厂家的“三包期限”高于报价人承诺的质量保证期时，按厂家的“三包期限”执行。在上述执行期限内，报价人须确保询价人充分享受原厂质保权益，且不得要求询价人寻求厂家的售后服务。

十、有关说明

1. 凡有意参加报价的潜在报价人，请于2025年 月 日10:00 开始在四川达陕高速公路有限责任公司（https://dsgs.scgs.com.cn）网站上免费匿名下载报价函格式，询价人不提供其他任何报名和公告获取的方式。
2. 报价人按照“附件一 报价文件格式”编制报价文件，加盖单位公章后，以扫描件的形式发送至我司纪检监督邮箱：dashanjw@163.com。
3. 报价函接收截止时间：2025年 月 日10:00 时。
4. 在报价函接收截止时间后，若报价人不足三家，询价人将取消本次询价工作。
5. **报价人提供的证明材料必须符合“附件一 报价文件格式”要求，否则按否决报价处理。**

（六）询价人将以书面形式发放中标通知书及中标结果通知书，以扫描件的形式发送至报价人邮箱。

十一、联系方式

询价人：四川达陕高速公路有限责任公司

地 址：四川省达州市达川区麻柳大道700号

电 话：0818-2336030

联系人：丁女士

附件一、报价文件格式

附件二、合同协议书格式

四川达陕高速公路有限责任公司（盖单位章）

2025年1月 日

**附表：**

**徐家坝监控中心食堂设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | 双炒双尾灶 | 2000\*1000\*800 | 台 | 2 |  |
|  | 炉拼台 | 400\*800\*800 | 台 | 2 |  |
|  | 地汤炉 | 600\*600\*500 | 台 | 1 |  |
|  | 12燃气蒸饭车 | 700\*650\*1750 | 台 | 1 |  |
|  | 双通工作台 | 1500\*800\*800 | 台 | 2 |  |
|  | 不锈钢烟罩 |  | 米 | 4.7 |  |
|  | 单眼灶 |  | 台 | 6 |  |
|  | 四门冰柜 | 1200\*700\*1980 | 台 | 2 |  |
|  | 双芯水池 | 1200\*600\*800+150 | 台 | 1 |  |
|  | 双层工作台 | 1500\*800\*800 | 台 | 2 |  |
|  | 绞切肉机 | 双用 | 台 | 1 |  |
|  | 大单芯水池 | 1000\*700\*800 | 台 | 4 |  |
|  | 双层工作台 | 1500\*800\*800 | 台 | 4 |  |
|  | 四门碗柜 | 1200\*500\*1800 | 台 | 3 |  |
|  | 12升燃气热水器 | 强排恒温 | 台 | 1 |  |
|  | 四层沥水菜架 | 1200\*500\*1550 | 台 | 2 |  |
|  | 四层货架 | 1200\*500\*1550 | 台 | 10 |  |
|  | 双门消毒柜 | 1200\*500\*1850 | 台 | 2 |  |
|  | 四格保温台 | 1500\*700\*800 | 台 | 2 |  |
|  | 保温汤桶车 | 500\*500 | 台 | 1 |  |
|  | 双通工作台 | 1500\*700\*800 | 台 | 2 |  |
|  | 残食台 | 1500\*700\*800 | 台 | 1 |  |
|  | 保温炉 | 6升 | 台 | 8 |  |
|  | 离心风机 | 5.5千瓦 | 台 | 1 |  |
|  | 镀锌管道 | 500\*500 | 平方 | 14 |  |
|  | 净化器 | 8000风量 | 台 | 1 |  |
|  | 支架及软接 | 角钢及帆布 | 套 | 1 |  |

**注：以上清单中的设备类别和数量仅为参考，最终根据发包人确定的实际采购情况结算。**

**附件一、报价文件格式**

**（请报价人在2025年x月x日10:00 前将报价文件扫描件发送至询价人邮箱dashanjw@163.com。）**

**达陕公司徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建项目**

**报 价 文 件**

**报价人： （全称） （**盖单位章**）**

 **年 月 日**

**一、报价函**

致：四川达陕高速公路有限责任公司

1. 在仔细研究了达陕公司徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建项目询价公告的全部内容和自行考察了工地现场后，我方愿意以 %的报价比例作为本项目的投标报价，按询价公告约定完成和实施本项目。我方知道并同意：本报价为完成你方达陕公司徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建项目工作所必须的全部费用，包括但不限于方案设计、改建、人工、材料、设施设备、运输、安装、调试、安全环保、通行费、保险、税费（含增值税、所得税等）、管理及利润等所有费用，并考虑了应承担的风险。
2. 我方知道并同意：如果我方中选后未按你方要求签订达陕公司徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建项目合同或坚持提出附加条件你方有权选择其他人为中标人。
3. 我方知道并同意，你方不负担任何参与询价费用。
4. 我方知道并同意，你方保留“拒绝或接受任何报价函、取消询价和废除全部报价函的权利，并且将不对其上述行为承担责任，亦无义务解释原因”。
5. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6. （其他补充说明）。

报价人： （全称） （盖单位章）

 年 月 日

1. **营业执照**

**在此附：**有效的营业执照证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本账户开户行开具）。

**三、业绩情况**

**近三年（2022年1月1日至询价申请截止日）完成项目情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 工作内容 | 委托方名称及联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**注：本表后应附有以下证明材料**

**1.**报价人近3年（2022年1月1日至询价申请截止日，以合同协议书签订时间为准）合同金额不低于25万元的食堂设备采购、安装及改建业绩的合同协议书。

2.当合同协议书不能充分体现相关信息时，可以提供项目甲方的相关证明材料（甲方单位盖章）来进一步证明。业绩未附证明材料或证明材料不全或不满足资格审查条件的业绩，视为无效业绩。

3.其中合同协议书中业绩不能反映资格审查条件内容的可附加业主证明材料。

**四、报价人信誉承诺函**

致：四川达陕高速公路有限责任公司

我方承诺：

（1）我公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。（通过“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的结果）

（2）我公司在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中查询未被列入严重违法失信企业名单。

**（3）上述（1）～（2）项内容，如经询价人在报价截止日查询结果不符的，使得我方资格条件不符合询价公告规定的，评标委员会应否决我方报价，同时询价人可不予退还我方的报价保证金。**

特此承诺。

报价人： （全称） （盖单位章）

 年 月 日

**附件二、合同协议书格式**

**合同协议书**

（本格式供报价人签订合同参考，报价时不需填写）

鉴于询价人 （询价人名称，以下简称“甲方”）对 徐家坝监控中心食堂 进行公开询价（以下简称“本项目”），现甲方已接受 （以下简称“乙方”）对该项目的报价。在充分、真实表达各自意愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的要求，经甲、乙双方友好协商达成如下条款，双方共同遵照执行：

**一、下列文件应作为本合同的组成部分：**

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。

1. 合同协议书及各种合同附件（含谈判纪要）；
2. 中标通知书；
3. 报价函；
4. 构成本合同组成部分的其他文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署版本为准。

1. **服务内容：**对徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建，并符合相关验收要求。
2. **服务期限：**

在合同签订后15个工作日内提交“达陕公司徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建项目”整体布局设计方案，并根据甲方提出的意见或建议进行及时调整。方案确定后，30天内完成徐家坝监控中心食堂设备采购、安装及改建施工，并确保符合相关要求。

**四、签约报价比例：** %。

**五、支付方式：**项目完工且验收合格后支付结算金额的90%，提交合格的竣工资料并在质量保修期满后支付结算金额10%。付款前需提供正规增值税发票，甲方收到发票后以转账方式支付费用。

**六、工程质量及验收标准：**

本工程设计使用功能应达到深图纸设计要求及询价人其他合理要求；施工技术及质量应严格按照施工图纸、及其他相关的国家、建设部颁布的技术规范、标准和其它有关规定的有效版本以及发包人制订的各项管理办法执行。质保期限：本项目质量保修期不低于24个月，乙方供应的设施设备，当厂家的“三包期限”低于乙方承诺的质量保证期的，按乙方承诺的质量保证期执行；当厂家的“三包期限”高于乙方承诺的质量保证期时，按厂家的“三包期限”执行。在上述执行期限内，乙方须确保甲方充分享受原厂质保权益，且不得要求甲方寻求厂家的售后服务。

工程质量标准:施工完成后，由甲方组织验收，达到建筑工程质量验收标准。竣工验收:合格。

1. **甲方和乙方双方的责任和义务**

1．甲方职责

（1）甲方代表对工程质量、材料品质、工程施工进度监督检查，办理工程质量验收，设计方案变更，登记手续。

（2）甲方所有人员对工程本身及乙方人员的意见和建议均需要通过甲方代表与乙方沟通，并形成签字认可的书面条款方可具有效力。

2．乙方职责

（1）乙方须为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员缴纳符合国家法规规定的保险，所购保险应涵盖工伤、人身意外伤害以及第三者责任险的赔付。该部分保险费用已包含在报价中，甲方不单独支付。乙方设备险由其自行投保，保险费由乙方承担和支付，包含在报价中，不单独报价。

（2）乙方应严格执行施工安全规定，负责现场安全责任，严格按照甲方认可的装饰方案进行施工，并做好各项质量检查记录。

（3）乙方应办理施工所涉及的各种手续，遵守国家或达州市政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场，处理好由施工带来的问题。

（4）工程未竣工并移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。工程完工后，做到工完场清。

1. **违约责任**

1、乙方逾期完成相关工作的，每逾期一天，应按照合同总金额 1 ％的标准向甲方支付违约金；逾期五日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额的30%作为违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方因不可抗力因素造成的逾期完工除外。

2、除合同另有约定外，若因一方违约给另一方造成损失，则违约方的赔偿数额以本合同标的额总数× 50% 为上限。

3、乙方施工质量全部或部分不符合本合同约定的质量或技术标准的，甲方有权向乙方主张本合同总金额20%的违约金，同时乙方应当在甲方要求的期限内进行整改，由此导致不能如期完成施工的逾期责任由乙方自行承担。乙方未按期完成施工，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额的30%作为并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

4、若乙方因本合同项下的产品质量或施工安装问题导致事故或因其它违反合同约定的行为，造成甲方或第三方人身财产损失，由乙方承担赔偿责任（若由甲方先行垫付，甲方有权向乙方追偿）。

5、乙方未按协议约定履行质保义务的，每发生一次，向甲方支付合同总金额3%的违约金，且甲方有权自行或委托第三方处理，相关费用由乙方双倍承担。

6、针对乙方施工过程中出现的乙方人身或其聘请的第三方人员人身、财产损害，由乙方自行承担，与甲方无关，甲方因此承担责任的，有权向乙方追偿。

**九、**双方在履行协议过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可以向项目所在地人民法院提起诉讼解决。

**十、**本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

**十一、**本协议书正本贰份、副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

**十二、**合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文，为合同签署项）

甲 方：（单位全称） （盖单位章） 乙 方： （单位全称） （盖单位章）

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人： （签字） 或其委托代理人： （签字）

 年 月 日 年 月 日